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BRANDTÆPPE
År:______________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrol
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	Årlig
	Brandtæppet har været anvendt, ny bestilles.
	8-9-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.
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	DKV-skea for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	Brandtæppe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Har et brandtæppet været anvendt til slukning, skal det udskiftes med et nyt brandtæppe. 

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.18.1
	Eftersyn af certificeret firma hhv. af sagkyndig person.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.18.1
	Årligt eftersyn 

Det efterses som minimum
· Brandtæppet er på plads. 

· Markeringsskilt er intakt.

· Piktogram for brugsanvisning er intakt.


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


Markeringsskilt





Piktogram





Piktogram








